HASTA DEVRESİ

. İnhalasyon hava gecişini sağlayan 1 Adet hortumdan ve valften oluşmalıdır.

. İnhalasyon hortumunun ucunda yer alan adaptör sayesinde cihaza bağlantı yapılabilmelidir.

. Maske ve endotrakel tüpe takılmaya uygun olmalıdır.

. Hortum bükülmeye akımı engellemeyecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

. Hortum hafif ve kokusuz olmalıdır.

. Dısposable olmalıdır.

. Sensör hortumu tedavi sırasından cihazın hastaya verdiği havanın sürekli kontrolü için kullanılmalıdır.

. Teklif edilen ürün, orjinal elean room ortamında paketlenmiş olarak teslim edilmelidir.

. Ürünün - UBB ve ÜTS kaydı olmalıdır.