Koter Forceps’i Teknik Şartnamesi

1. Forcepsler hastanemizde kullanılan koter cihazlarında cut fonksiyonunda kullanıma uygun olmalıdır.
2. Forcepsle Bipolar özellikte aşağıdaki listede deki uzunlukta olmalıdır.
3. Forcepslerin boyları vakalara göre çeşitlik arz ettiği için listedeki boylardan en faz la +- 0.5cm faklı olabilir.
4. Forcepsler izoleli olmalıdır.
5. Forcepsler 134 derece otoklav lanabilir olmalıdır.
6. Forcepsler ile birlikte her forceps için 1 adet banana dan euro type e koter kablosu da ücretsiz olarak verilmelidir.
7. Ürünler non stick (yapışmaz) özellikte olduğu belgelenmelidir.
8. Boyası kalkan yâda otoklavda bozulan ürünler 6 içinde yenisi ile değiştirilme garantisi olmalıdır.

|  |
| --- |
| Bipolar 14,5 cm izoleli düz penset, Euro Type to Banana Bipolar kablosuyla birlikte |
|
| Bipolar 15,5 cm izoleli düz penset, Euro Type to Banana Bipolar kablosuyla birlikte |
| Bipolar 14 cm izoleli bayonet penset, Euro Type to Banana Bipolar kablosuyla birlikte |
| Bipolar 14 ,5cm izoleli bayonet penset, Euro Type to Banana Bipolar kablosuyla birlikte |
|
|
| |  | | --- | | Bipolar 17,5 cm izoleli bayonet penset, Euro Type to Banana Bipolar kablosuyla birlikte | | | Bipolar 16 cm izoleli eğri uçlu bayonet penset, Euro Type to Banana Bipolar kablosuyla birlikte |   Bipolar 12 ,5cm izoleli bayonet penset, Euro Type to Banana Bipolar kablosuyla birlikte |
| Bipolar 15 cm izoleli bayonet penset, Euro Type to Banana Bipolar kablosuyla birlikte |
| Bipolar 16 cm izoleli bayonet penset, Euro Type to Banana Bipolar kablosuyla birlikte |