**SIFIR ATIK TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Propilen malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
2. Delinmeye, taşınmaya dayanıklı olmalıdır.
3. Kalınlığı en az 2,5 mm kutu kapak ve 35x35x70 cm (En x Boy x Yükseklik) ebadında olmalıdır.
4. Baskısız (dikiş+paletli), poşet takılabilir ve yanlardan tutulabilir özellikte olmalıdır.
5. Sızdırmaz olmalı ve yırtılmamalıdır.
6. İç mekan kutuları, aşağıda görselde bulunan **Sıfır Atık Renk Skalasına** uygun olmalıdır.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SIRA NO** | **MALZEME TANIMI** | **MİKTAR** | **BİRİM** |
| **1** | Mavi İç Mekan Kutusu (Kağıt Atıklar için) | 60 | Adet |
| **2** | Sarı İç Mekan Kutusu (Plastik Atıklar için) | 60 | Adet |
| **3** | Yeşil İç Mekan Kutusu (Cam Atıklar için) | 60 | Adet |
| **4** | Gri İç Mekan Kutusu (Metal Atıklar için) | 60 | Adet |
| **5** | Kahverengi İç Mekan Kutusu (Geri Dönüşmeyen Evsel Atıklar (organik atıklar) için) | 60 | Adet |

